LDZF-50KBY 产品资料
上海申安LDZF-50KBY立式压力蒸汽灭菌器（医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
有效容积：50 L
最高工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～9999 min
最高工作温度：134℃
产品概述
LDZF-50KBY 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属医疗系列。
适用范围
供医疗机构对可耐高温、耐压的医疗器械做消毒灭菌用，不可用于液体灭菌。
产品特点
• 配备安全联锁装置。
• 软件具有水位、灭菌时间和灭菌温度控制功能。
• 支持断水、超温报警，灭菌结束有蜂鸣提示。
• 8位LED显示，预设121℃、126℃、134℃一键灭菌模式。
• 具有快速冷却和故障信息代码提示功能。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	LDZF-30KBY

LDZF-30KBY-I
	LDZF-50KBY

LDZF-50KBY-I
	LDZF-75KBY

LDZF-75KBY-I

	配置
	手动排汽 / 自动排汽
	手动排汽 / 自动排汽
	手动排汽 / 自动排汽

	电压 / 功率
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW

	有效容积
	30L
	50L
	75L

	时间设定范围
	1～9999 min
	1～9999 min
	1～9999 min

	最高工作压力
	0.217MPa
	0.217MPa
	0.217MPa

	最高工作温度
	134℃
	134℃
	134℃



样册注册信息
2026年医疗产品样册中该系列标注的医疗器械产品注册证为：沪械注准20232110011。
禁忌内容及注意事项详见对应产品说明书。
产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/50L/LDZF-50KBY.html
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