GMJ-60L 产品资料
上海申安GMJ-60L立式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
有效容积：60 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：0～9999 min
最高灭菌温度：134℃
产品概述
GMJ-60L 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。
适用范围
本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。
产品特点
• LED液晶数字显示运行过程，灭菌结束自动停机并报警。
• 支持一键灭菌、倒计时预约和故障自动检测。
• 系列具有风冷快速冷却、USB数据导出等功能；具体配置需按选定型号确认。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	GMJ-40L-I
	GMJ-60L

GMJ-60L-I

GMJ-60L-II
	GMJ-80L

GMJ-80L-I

GMJ-80L-II

	配置 Configuration
	标配型 / 自动型 Standard/Automatic
	标配型 / 自动型 Standard/Automatic
	标配型 / 自动型 Standard/Automatic

	材质 Material
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel

	锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)
	2.0
	2.0
	2.0

	毛重 GW
	～95kg
	～98/～102/～112kg
	～110/～114/～124kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	790×670×1160
	790×670×1320
	790×670×1320

	产品尺寸 Product size (mm)
	570×675×1020
	570×675×1020

570×675×1170（干燥型）
	570×675×1170

	使用容积 Use volume (D×H mm)
	355×400
	355×550
	355×700

	网篮尺寸 Basket size (D×H mm)
	335×190（×1）
	335×360（×1）
	335×190 335×360

	时间设定范围 Time setting range
	0～9999 min
	0～9999 min
	0～9999 min

	额定工作压力 Rated working pressure
	0.217MPa
	0.217MPa
	0.217MPa

	最高设计温度 MDT
	138℃
	138℃
	138℃

	最高灭菌温度 Maximum Sterilization Temperature
	134℃
	134℃
	134℃



产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/60L/GMJ-60L.html
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