DSX-280B 产品资料
上海申安DSX-280B手提式压力蒸汽灭菌器灭菌锅医用消毒锅18L（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
材质：全不锈钢
产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。
适用范围
本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。
灭菌原理
该系列灭菌器利用湿热杀灭微生物的原理而设计的，其原理是利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。
技术参数
	型号（医疗型）
	DSX-280B
	DSX-280KB24
	DSX-280KB30

	型号（非医疗型）
	DSX-18L-I
	DSX-24L-I
	DSX-30L-I

	容积(L)
	18
	24
	30

	材质
	全不锈钢

	时间设定
	0-999分钟

	温度范围
	50-126℃

	设计/工作压力
	0.165/0.142 Mpa

	电压/功率
	220V/3.5Kw
	

	


	毛重(kg)
	15
	24
	32

	灭菌室尺寸(mm)
	Φ280x395
	Φ280x495
	Φ380x585

	内胆尺寸(mm)
	Φ269x260
	Φ369x330
	Φ269x450

	外形尺寸(mm)
	400x380x620
	370x430x730
	370x430x820

	包装尺寸(mm)
	405x405x670
	500x500x800
	500x500x900



功能配置（●  标准配置 ―  不可配置）
	型号
	DSX-280B
DSX-280KB24
DSX-280KB30
	DSX-18L-I
DSX-24L-I
DSX-30L-I

	安全联锁装置
	●
	●

	超温超压保护功能
	●
	●

	断水保护功能
	●
	●

	漏电流保护功能
	●
	●

	LED 数显运行工作程序
	●
	●

	记忆存储功能
	●
	●

	倒计时预约功能
	―
	―

	预热融化功能
	―
	―

	自动排气功能
	―
	―
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