DSX-29L-I 产品资料
上海申安DSX-29L-I手提式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
有效容积：29 L
额定工作压力：0.142MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～126℃
产品概述
DSX-29L-I 为上海申安手提式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。
适用范围
本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。
产品特点
• LED显示工作程序，灭菌结束后报警并自动停机。
• 配备安全联锁及断水保护等安全配置。
• 支持预置程序和记忆存储功能。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	DSX-18L-I
	DSX-24L-I
	DSX-29L-I
	DSX-30L-I

	配置 Configuration
	自控型 Semi-auto
	自控型 Semi-auto
	自控型（自动排汽） Semi-auto (Automatic exhaust)
	自控型 Semi-auto

	材质 Material
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel

	锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	毛重 GW
	20kg
	29kg
	30kg
	31kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	220V/2kW
	220V/2kW
	220V/2kW
	220V/2kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	500×500×700
	540×500×900
	540×500×900
	540×500×900

	产品尺寸 Product size (mm)
	440×445×629
	440×484×815
	440×484×815
	440×484×815

	使用容积 Use volume (D×H mm)
	269×260
	269×320
	269×370
	269×420

	时间设定范围 Time setting range
	1～9999min
	1～9999min
	1～9999min
	1～9999min

	额定工作压力 Rated working pressure
	0.142MPa
	0.142MPa
	0.142MPa
	0.142MPa

	温度设定范围 TEMP setting range
	50～126℃
	50～126℃
	50～126℃
	50～126℃
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