LDZM-80KCS-III 产品资料
上海申安LDZM-80KCS-III智能型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（真空干燥）（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。
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		产品名称： 智能型 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

		型 号： LDZM-80KCS

		配 置： 真空干燥

		有效容积： 80L

		外观特征： 全不锈钢 

		功能简介：

		◆智能化自动控制灭菌循环程序

		◆配有真空干燥功能

		◆设定温度时间采用一键制操作方式

		◆转盘式快开门结构

		◆灭菌温度可选设定范围（50℃-134℃）

		◆安全连锁互动控制

		◆灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

		◆具有断水保护控制

		◆超压自泄0.217Mpa

		◆灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

		◆灭菌终了蒸汽无外排现象

		◆可另行增配打印功能

		 

		技术参数：

		型 号              容积              电源              功率              灭菌室尺寸              毛重              体积(mm)

		LDZM-80KCS  80L              220V              3.5KW              Φ370×750              120kg              660×780×1330

		 

	 
产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZM-80KCS-III.html
product-1.jpg
*“:"‘“’*"”““"C





product-10.jpg
EHIER





product-11.jpg




product-12.jpg




product-13.jpg




product-14.jpg
| ms | ozwaokes | Lozmesokes LDZX-80KCS

i) ZEECE: AR IERZSSAHN IBLIERPIHE T RIRE
BRRT (KxFExE) 600x800x990 660x880x1100 600x800x1250
BR(L) 40 60 80
REERS (BRxEmm) 370x380 370x560 370x750
MR (EExEmm) 350x190 /11 350x360 350x190(360)/2
BTENIRTE (1)\EY) 0-99
RESERE(°C) 50-134
&ETLIEES(Mpa) 0.217
BB /T (V/KW) 220/3.5 220/3.5 220/3.5

EE(kg) 95 105 120




product-15.jpg
2 g5
Sabuan

T T m
E#J%MEE&

T O\ Ens. rannm o0 3o w ey

wrsuan | e
fwEmal | EANREKEIUERN
e | ABRCRE R D0 S
Fasn_|sximmxan
. | e e
T e
SR R, W SR R TR
e BB s 0
LR
B [osuen
B[,
2 2. WREIHEA 0. 20w
§ [ Shaaa ST
Rt o 1 3
& IO k1 LD S, e 1
i o
. wnd .
RN, NARRRRATRRARAR
i
i
f
o

FEARIAE

B R

PREER () ¥ 2013 38 2571708

LavrEnair
BRLEAGDREARAKMES 0, VL,

A B BFRANG IR, AR

ARAZBLAHIADE, Hhiied.

LRTRDHDLUTLL
SR RN ]

KRR B RER AR AR





product-16.jpg
PN R A
HF IR & 1S 1 7] IE

Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China

(ENEH)

]G, TSR0S-2016

WHHK EATREHAEEN REHKX
runsmonznmn  aean ke M

REEEGRINEES

m9; comsmamzom

P

GB/T 19001-2008/150 9001:2008 JHEBR
wanraRn
LRGSR ARARNE. FUmeREREEARY. W

T T

. sEmmnzam

'0

ErLTp—

xaom wowen e

@ LA Gl AT

g
P
s
s
AR
s
PR
A

i ? > PEES (o) 5 00
BeE

EATBEERSWEN 20

EABRERBRIDIE 20008
e

Aama
HIBH, EARTRE
R~ A= +ARBZO—AF—AEAL





product-17.jpg




product-18.jpg
£

AT 2000 5 ) 18 o B ERIT B BRI
R—FEFTFERRE R RHEREEKE . TR R HFERT>
S RO R R G A B A T A S 45 B X 69
WAOZHE, RESBOF. ER. BE¥R, TERE. 40, LE
RREARMET HF, RERF LB SZMXEE.

B 201548 1 A 1 H-2020 ¢ 1 A | B4R





product-19.jpg
EERRETEMT R REUEFATRESMAMABNEST R, T
F19894118, [ KAMEMANI0000F 5K, HEREFIERRAR. B
FEFEAR2008 Ao

PRl RET 8, BENEME. AT RREERMANE DB BEEFA
JEFBE ST M A = RDEF A RMEIE R, T TIS09001: 2000EBRE
BEEERINE, MZ2A=RMNCEINE.





product-2.jpg




product-20.jpg




product-3.jpg
ARE”RHAILDIMAT]

LDZMAAEREMIFERDE, EARS—METEMEME, NHERER
LDZMAF]: BF: 40/60/80L AERE: Hf. ZSWHL. RH+AZTER
LDZF#&%: A 30/50/75L ALARCE: 47k, BmhHES. BabHS+BATER
LDZXHRF): B3 30/50/75L &iFE

LDZHZ&F): FHR: 100/150/200L

BRHS: RESREBHRES

ZARH: RESBREZSIMIIE, ZUORMKHSH

Fiamge: XEREWHSWR TR, BATRAAN0%ES, AETRAAT





product-4.jpg
2 BHRE

wE E® EX Newx
e © o o l
13¢C 126C

<o)
G@ =

bR RE T EWRS K@ A TR &R




product-5.jpg
RXESE-BTHR

RESR: FR->KE->H5->FR wren >4

BREXRE

1. ok --> 2, #&H -->

--> 30 REXE (5FFavuny) MEFAEESHE: O—#KXIRE, HEF
HERE=ZMEEL21°C. 126°C. 134°CREESCRENE.

--> 4l & L& --> BEb--> 6. EEERRSTRARRE

--> 7. BEHSFRRETAF THSEES)

--> 8. TR (RFRE) -->9. F&




product-6.jpg
2 EaER

=8
k-
EH&

2 ) B AR
kiR

A FE B

NEZ 2
)i 6t

HokHSE
RE A HKIE




product-7.jpg
2 ERRY

REBMMEBERTMEE

370mm

wuw9e

%

o 40L 3

3 51

3 3 . 1
370mm 350mm

w

g 60L

3

3

L I
350mm





product-8.jpg
360mm 190mm

80L

750mm

350mm

370mm




product-9.jpg
wE BH rox NeF
L L

A





