产品 产品资料
上海申安YA.ZDI-5不锈钢电热蒸馏水器/蒸馏水机 5升/时 （停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	产品名称： 自控型 不锈钢电热蒸馏水器

	型 号： YA.ZDI-5

	配 置： 断水自控型

	出 水 量： 5升/时

	外观特征： 整机304不锈钢

	功能简介：

	◆内置分流式控制结构

	◆双向易控调流

	◆指示灯显示工作状态

	◆断水保护控制

	◆操作方便、性能可靠

	技术参数：

	型 号                出水量                电源                功率                重量                体 积 (mm)

	YA.ZDI-5          5升/时                220V                4.5KW         9kgV                365×368×845
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产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/YA.ZDI-5.html
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