LDZH-100L 产品资料
上海申安LDZH-100L立式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
有效容积：100 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～99 h
温度设定范围：50～134℃
产品概述
LDZH-100L 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。
适用范围
本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。
产品特点
• LED数码显示工作程序，灭菌结束报警并自动停机。
• 支持记忆存储、倒计时预约和自动进水补水。
• 配备温度、压力检验接口；打印功能按报价单为另加2000元选项。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	LDZH-100L
	LDZH-150L
	LDZH-200L

	配置 Configuration
	自控型 Semi-auto
	自控型 Semi-auto
	自控型 Semi-auto

	材质 Material
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel

	锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)
	3.0
	3.0
	3.0

	毛重 GW
	188kg
	213kg
	238kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	380V/6kW
	380V/6kW
	380V/6kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	760×850×1340
	760×850×1530
	760×850×1720

	产品尺寸 Product size (mm)
	630×700×1200
	630×700×1400
	630×700×1600

	使用容积 Use volume (D×H mm)
	500×550
	500×760
	500×1000

	网篮尺寸 Basket size (D×H mm)
	470×230（×2）
	470×230（×3）
	470×230（×4）

	时间设定范围 Time setting range
	1～99 h
	1～99 h
	1～99 h

	额定工作压力 Rated working pressure
	0.217MPa
	0.217MPa
	0.217MPa

	温度设定范围 TEMP setting range
	50～134℃
	50～134℃
	50～134℃
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