LDZF-30KB 产品资料
上海申安立式压力蒸汽灭菌器LDZF-30KB标准配置压力蒸汽灭菌锅（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

    适用范围


    本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。


    灭菌原理


    该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。


    技术参数

	
                
                    型号
                
            
	
                
                    LDZF-30KB
                
                

                    LDZF-30KB-II
                
            
	
                
                    LDZF-50KB
                
                

                    LDZF-50KB-II
                
            
	
                
                    LDZF-75KB
                
                

                    LDZF-75KB-II
                
            

	
                
                    类型
                
            
	
                
                    KB-II：全自动控制自动排气
                
            

	
                
                    容积(L)
                
            
	
                
                    30
                
            
	
                
                    50
                
            
	
                
                    75
                
            

	
                
                    灭菌室尺寸(mm)
                
            
	
                
                    Φ370x320
                
            
	
                
                    Φ370x500
                
            
	
                
                    Φ370x690
                
            

	
                
                    网篮尺寸(mm)
                
            
	
                
                    Φ335x190
                
            
	
                
                    Φ335x360
                
            
	
                
                    Φ370x190,Φ335x360
                
            

	
                
                    时间设定
                
            
	
                
                    0-99小时
                
            

	
                
                    温度范围
                
            
	
                
                    50-134℃
                
            

	
                
                    设计/工作压力
                
            
	
                
                    0.24/0.217 Mpa
                
            

	
                
                    电压/功率
                
            
	
                
                    220V/3.5Kw
                
            

	
                
                    毛重(kg)
                
            
	
                
                    KB:500x550x860
                
            
	
                
                    KB:86 / KB-II:89
                
            
	
                
                    KB:93 / KB-II:95
                
            

	
                
                    外形尺寸(mm)
                
            
	
                
                    500x550x860
                
            
	
                
                    KB:500x550x1000
                
            
	
                
                    KB:500x550x1140
                
            

	
                
                    包装尺寸(mm)
                
            
	
                
                    660x610x970
                
            
	
                
                    KB:660x610x1120
                
            
	
                
                    KB:660x610x1270
                
            




    功能配置（●  标准配置○  可选配置―  不可配置）


	
                
                    型号
                
            
	
                
                    LDZF-30KB
                
                

                    LDZF-50KB
                
                

                    LDZF-75KB
                
            
	
                
                    LDZF-30KB-II
                
                

                    LDZF-50KB-II
                
                

                    LDZF-75KB-II
                
            

	
                
                    微电脑智能控制系统
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    安全联锁装置
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    超温超压保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    断水保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    漏电流保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    LED 数显运行工作程序
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    记忆存储功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    倒计时预约功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ―
                
            

	
                
                    预热融化功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ―
                
            

	
                
                    自动排汽功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    打印功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ―
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