LDZX-30L-I 产品资料
上海申安LDZX-30L-I立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅 全自控型（非医用型）（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。
适用范围
本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。
灭菌原理
该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。
技术参数
	型号（非医疗型）
	LDZX-30L
LDZX-30L-I
	LDZX-50L
LDZX-50L-I
	LDZX-75L
LDZX-75L-I

	类型
	-I型：蒸汽内排

	容积(L)
	30
	50
	75

	灭菌室尺寸(mm)
	Φ370x400
	Φ370x550
	Φ370x700

	网篮尺寸(mm)
	Φ335x190
	Φ335x360
	Φ335x190,Φ335x360

	时间设定
	0-99小时

	温度范围
	50-126℃

	设计/工作压力
	0.23/0.142 Mpa

	电压/功率
	220V/3.5Kw

	毛重(kg)
	93
	96
	101

	外形尺寸(mm)
	570x670x1240
	570x670x1240
	570x670x1340

	包装尺寸(mm)
	760x650x1270
	760x650x1270
	760x650x1430



功能配置（●  标准配置 ○  可选配置 ―  不可配置）
	型号
	LDZX-30L
LDZX-50L
LDZX-75L
	LDZX-30L-I
LDZX-50L-I
LDZX-75L-I

	微电脑智能控制系统
	●
	●

	安全联锁装置
	●
	●

	超温超压保护功能
	●
	●

	断水保护功能
	●
	●

	漏电流保护功能
	●
	●

	LED 数显运行工作程序
	●
	●

	记忆存储功能
	●
	●

	倒计时预约功能
	●
	●

	预热融化功能
	●
	●

	自动排气
	―
	●

	打印功能
	○
	○
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