LDZM-40L-I 产品资料
上海申安LDZM-40L-I立式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
有效容积：40 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～134℃
产品概述
LDZM-40L-I 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。
适用范围
本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。
产品特点
• LCD液晶动态显示工作过程与状态。
• 支持一键灭菌、预热融化和倒计时预约。
• 支持USB数据导出；打印功能按报价单为另加2000元选项。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	LDZM-40L

LDZM-40L-I
	LDZM-60L

LDZM-60L-I
	LDZM-80L

LDZM-80L-I

	配置 Configuration
	自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto
	自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto
	自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto

	材质 Material
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel

	锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)
	2.0
	2.0
	2.0

	毛重 GW
	92kg/95kg
	98kg/100kg
	109kg/111kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW
	220V/3.5kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	790×670×1160
	790×670×1160
	790×670×1320

	产品尺寸 Product size (mm)
	570×690×1020
	570×690×1020
	570×690×1170

	使用容积 Use volume (D×H mm)
	350×400
	350×550
	350×700

	网篮尺寸 Basket size (D×H mm)
	335×190
	335×360
	335×190 335×360

	时间设定范围 Time setting range
	1～9999 min
	1～9999 min
	1～9999 min

	额定工作压力 Rated working pressure
	0.217MPa
	0.217MPa
	0.217MPa

	温度设定范围 TEMP setting range
	50～134℃
	50～134℃
	50～134℃
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