WDZX-200L 产品资料
上海申安WDZX-200L卧式蒸汽灭菌器（非医疗系列）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
[image: ]
产品简介
有效容积：200 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～134℃
产品概述
WDZX-200L 为上海申安卧式蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。
适用范围
本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。
产品特点
• LED数码显示工作程序，灭菌结束报警并自动停机。
• 支持记忆存储、自动进水补水与检验接口。
• 系列采用智能半自动控制，打印功能按报价单为另加2000元选项。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	WDZX-200L
	WDZX-300L

	配置 Configuration
	智能半自动控制 Semi-auto
	智能半自动控制 Semi-auto

	材质 Material
	不锈钢 Stainless steel
	不锈钢 Stainless steel

	锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)
	3.0
	3.0

	毛重 GW
	300kg
	335kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	380V/9kW
	380V/10.5kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	1640×830×1800
	1640×930×1900

	产品尺寸 Product size (mm)
	1550×720×1640
	1550×820×1740

	使用容积 Use volume (D×H mm)
	500×1120
	600×1240

	网篮尺寸 Basket size（上长×上宽×下长×下宽×高 mm）
	480×440×480×250×190
	500×540×500×300×230

	时间设定范围 Time setting range
	1～9999 min
	1～9999 min

	额定工作压力 Rated working pressure
	0.217MPa
	0.217MPa

	温度设定范围 TEMP setting range
	50～134℃
	50～134℃
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