LDZX-75KB 产品资料
上海申安LDZX-75KB手轮型不锈钢立式压力灭菌器（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	型号： LDZX-75KB

	规格： 75L

	品质： 灭菌室不锈钢

	产品说明： ◇手轮式快开门结构

	◇自动控制灭菌程序

	◇具有断水白虎装置

	◇压力安全联锁装置

	◇数码液晶窗显示工作状态

	◇温度任意设定（50℃-126℃）

	◇时间任意设定（0-99小时）

	◇超压自泄0.145-0.165Mpa

	◇灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

	电源 220V

	功率 3.5Kw

	灭菌室设计体积 Φ388×650

	重量 90kg

	体积 600×600×1400
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