DSX-280B 产品资料
上海申安SYQ-DSX-280B手提式压力蒸汽灭菌器灭菌锅医用消毒锅18L（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	手提式不锈钢电热蒸汽灭菌器

	SYQ-DSX-280B

	自动控制

	18L

	全不锈钢

	◆移位式快开盖结构

	◆温度设定范围（50-126℃）

	◆**高工作压力0.142Mpa

	◆时间设定范围（0-99小时）

	◆工作温度(126℃)

	◆断水保护装置

	◆双刻度二类读数压力表

	◆自动排放冷空气

	◆压力自锁联动盖装置

	◆自涨式密封

	◆自动控制循环灭菌程序

	◆电加热方式

	◆数码显示工作状态

	◆操作简便、安全可靠

	型     号         容积   电源        功率   灭菌室尺寸    重量       体积(mm)

	SYQ-DSX-280B    18L  220V      2KW      Φ280*260   12kg       420×420×600
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